### Sulz am Neckar, červen 2021

 **Novinka: Napínáky řetězů KIPP pro obrobky**

**s nepravidelnými obrysy**

**Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšířila svůj sortiment o napínáky řetězů, které zajišťují zejména při stavbě strojů a zařízení bezpečné upínání a upevňování obrobků se složitými obrysy resp. tvary. Speciální upínací zařízení již proto nejsou nutná. Společnost KIPP nabízí sady napínáků řetězu ve dvou různých velikostech, které lze flexibilně doplňovat.**

Napínání řetězu přináší řadu výhod - takto umožňuje rovnoměrné rozložení síly upínání bez deformací. Plastové prvky zajišťují ochranu obrobků. Uživatelé také mají výhody z velkého rozsahu nastavení a vysoké upínací síly. Napínáky řetězu se upevňují pomocí upínacích šroubů a vložek do T-drážky na obráběcí stroj nebo na upínací desku.

Společnost KIPP nabízí dvě varianty napínáků řetězů, z nichž každá obsahuje upínací háky, držáky protikusů, čtyři válečkové řetězy, čtyři válečkové řetězy, šest plastových prvků a bezpečnostní sadu pro napínací řetězy. Dvě různá provedení se liší délkou řetězu a velikostí článků řetězu, které mohou vytvářet různé napínací síly o velikosti 15 kN nebo 40 kN. Válečkové řetězy jsou k dispozici také samostatně v jiných délkách tak, že uživatelé mohou flexibilně reagovat na nejrůznější průměry a tvary obrobků. Jsou přesvědčivé díky předpětí s nízkým protažením řetězu.

Dodatečně jsou k dispozici napínáky, jejichž použití se doporučuje pro řetězy od délky tři metry a více. Ty se montují mezi řetězy pomocí dvou zajišťovacích článků a umožňují tak optimální předpětí řetězu.

Kromě toho má KIPP ve svém sortimentu 120°prizmy, které lze flexibilně umístit na strojní stůl. V případě potřeby lze prizmy přesně vyrovnat také pomocí posuvné vložky do drážky.

(Znaky s mezerami: 1.881 znaků)

**Přehled obrázků:**

****

**KIPP\_Kettenspanner.jpg:** Společnost HEINRICH KIPP WERK zařadila do svého sortimentu napínáky řetězů, které umožňují bezpečné upínání obrobků složitých tvarů.

**Hypertextový odkaz:**

<https://kipp.cz/cz/cs/Produkty/Up%C3%ADnac%C3%AD-technika/Obrobek-up%C3%ADnac%C3%AD-technika/Nap%C3%ADn%C3%A1k-%C5%99et%C4%9Bzu.html>

**Další informace a tiskové fotografie**

Viz: www.kipp.cz, region: Německo, rubrika: novinky/tiskové oddělení

**Meta-Title: N**apínáky řetězů KIPP pro obrobky s nepravidelnými obrysy

**Meta-Description:** Společnost HEINRICH KIPP WERK zařadila do svého sortimentu napínáky řetězů, které umožňují bezpečné upínání obrobků složitých tvarů.

**Keywords: K**IPP, HEINRICH KIPP WERK, napínací technika, napínací řešení, napínáky řetězu, sada napínáků řetězu, válečkové řetězy, napínáky, prizmy

**Download-Area:**

<https://kipp.cz/cz/cs/Novinky/Tiskov%C3%A1-sekce.html>

**HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG**

Kateřina Bradáčová, marketing

Vienna Point 2
Vídeňská 188/119d

Dolní Heršpice, 619 00 Brno

Telefon: 07454 793-30

E-mail: katerina.bradacova@kipp.com

**Tisková kancelář:**

Köhler + Partner GmbH

Brauerstraße 42 · 21244 Buchholz i.d.N.

Telefon +49 (0) 4181 92892-0 · Fax +49 (0) 4181 92892-55

info@koehler-partner.de · www.koehler-partner.de